**太沙路青静黄河桥等四座三类公路桥梁维修工程招标计划**

一、项目概况：

本工程项目为：对太沙路青静黄河桥、车站北路立交桥、京津高速跨线桥北幅桥、迎宾桥四座桥实施维修。项目位于天津市滨海新区，其中：

太沙路青静黄河桥主要维修内容包括:对桥梁上部结构出现裂缝进行封闭处理,松散混凝土修补,水迹打磨,支座维修,伸缩缝维修、人行道栏杆维修等。本次青静黄河桥维修不增设防撞护栏，在以后公路改扩建或桥梁大修改造等工程中再增设防撞护栏。

车站北路立交桥主要维修内容包括：对主梁、桥墩、桥台、耳墙存在竖向、纵向、斜向裂缝出现裂缝进行封闭处理，松散混凝土修补，水迹打磨，支座维修，铺装维修等。清理泄水孔,对破损泄水管进行维修更换，对车站北路立交桥现状防撞护栏外观缺陷进行修补，对两侧桥头增设限制质量、限制轴重标志，采用聚合物水泥修补砂浆对伸缩缝锚固区混凝土剥落掉角、开裂等部位进行维修，清理伸缩缝杂物,使伸缩装置正常工作。同时对现状护栏加强日常养护和管理，在以后公路改扩建或桥梁大修改造等工程中再进行防撞护栏提升改造。

京津高速跨线桥北幅桥主要维修内容包括：对 8#、9#、14#、15#及 16#梁裂缝封缝后加固处理，对主梁、桥墩、桥台、耳墙存在竖向、纵向、斜向裂缝出现裂缝进行封闭处理，松散混凝土修补，水迹打磨，支座维修，对伸缩缝、护栏、锥坡等其它设施进行维修、增设附着式限高牌等。

迎宾桥主要维修内容包括：对主梁、桥墩、桥台、耳墙存在竖向、纵向、斜向裂缝出现裂缝进行封闭处理，松散混凝土修补，桥面铺装维修，对人行道沉降部位、桥梁照明灯等设施进行维修、对护栏侧墙开裂进行修补等。本次迎宾桥维修不增设防撞护栏，在以后公路改扩建或桥梁大修改造等工程中再增设防撞护栏。

二、预计施工招标时间：

2024年6月。

三、项目预计总投资：

约876万元。

天津市滨海新区交通运输服务中心

2024年4月26日